SIKKERHETSKONTROLL MC
1. Hvor stor nyttelast har denne motorsykkelen?
Svar: Dette står i vognkortet

2. Hva må du ta hensyn til når du skal laste motorsykkelen?
Svar: Vektbegrensninger, vektfordeling og tyngdepunkt.

3. Kontroller dekk og felger for slitasje og skader
Svar: Visuell kontroll

4. Hva er kravet til mønsterdybde til dekk på motorsykkel?
Svar: 1,6 mm er minimums mønsterdybde på dekk. 

5. Kontroller forbrems for slitasje og skader
Svar: Bremsebelegg, slitasjeindikator, bremseskive, dødgang, trykkprøve, væskenivå                 
          og slanger

6. Hva kan årsaken være til lavt bremsevæskenivå?
Svar: Det kan være lekkasjer eller slitt bremsebelegg

7. Kontroller bakbrems for slitasje og skader
Svar: Bremsebelegg, slitasjeindikator, bremseskive, dødgang, trykkprøve, væskenivå
         og slanger

8. Hva kan konsekvensen bli av å kjøre med for lite bremsebelegg?
Svar: Bremsevirkning, varmgang og skader

9. Kontroller lys/refleks/stoppbryter/lydsignal
Svar: Visuell kontroll og funksjonskontroll (start/stopp)

10. Hva slags lys kan benyttes til kjøring i dagslys?
Svar: Nærlys og kjørelys

11. Kontroller kraftoverføringen for feil, slitasje og skader
Svar: Kjede – slakk, smøring, lås og tannhjul. 
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12. Hvordan skal kraftoverføringen vedlikeholdes?
Svar: Rengjøres, smøres og strammes

13. Kontroller forgaffelens støtdemper
Svar: Funksjonstest, innfesting av gaffelbein og simringer

14. Hva kan konsekvensen være ved lekkasje i støtdemperne?
Svar: Dårligere veigrep og oljelekkasje på bremseskive

15. Kontroller hjullager i forhjulet
Svar: Slakk og ulyd

16. Hva kan konsekvensen være av å kjøre med slitte hjullager?
Svar: Låsing av hjul

17. Kontroller forgaffelens innfesting/opplagring
Svar: Slitasje og slakk

18. Hva vil konsekvensen være av å kjøre med slitt styrelager?
Svar: Dårlige styreegenskaper og låsing

19. Kontroller hjelmen
Svar: Merking, visir, hakestropp, åpne/lukkemekanisme og skader

20. Forklar hvordan hjelmens passform bør være
Svar: Ikke løst

21. Kontroller oljenivå på motor
Svar: Motorsykkel rett og kontrolløye

22. Hva kan konsekvensen være med å kjøre med for lite olje på motoren?
Svar: Skader/slitasje

23. Kontroller støtdemper/dempere bak
Svar: Funksjonstest, innfesting og lekkasje

24. Hvilke fordeler gir justeringsmulighetene på fjæring/demping?
Svar: Kan tilpasses vekt og kjøreforhold
          
        

